**48V矿用电源**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **电池组参数** | | |
| **规格** | | **参考应用领域** |
| **容量（Ah）** | **48V60AH** | **矿用隔爆型锂离子蓄电池电源** |
| **长度（mm）** | **650** |
| **宽度(mm)** | **300** |
| **高度(mm)** | **310** |
| **标称电压(V)** | **51.2** |
| **电池组重量（Kg）** | **≤100** |
| **标准充电电流** | **0.3C** |
| **最大持续放电电流** | **1C** |
| **工作温度范围(℃)** | **-20～55** |
| **循环寿命（次）** | **≥2500** |